광주광역시 고시 제2012 - 26호

광주선운지구 택지개발사업 지형도면 고시

1. 광주광역시 고시 제2011-180(2011.12.16)호로 고시한 광주선운지구 택지개발사업에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 같은법 시행령 제27조와 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 의하여 붙임과 같이 지형도면 고시 합니다.

2. 관계도서는 광주광역시 도시재생과, 도시계획과 및 광산구청(도시개발과, 건축과, 민원봉사팀)에 비치하여 일반인 및 이해 관계인에게 보입니다.

2012.    2.   13.

광 주 광 역 시

Ⅰ. 도시관리계획 결정(변경) 조서

1. 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면적(㎡)				구성비(%)	비 고
		기정	변경		변경후
총 계		625,862	감)	1,501.9	624,360.1	100.0
주거지역	소계	491,426	증)	17.6	491,443.6	78.7
	제1종전용주거지역	-	-		-	-
	제2종전용주거지역	-	-		-	-
	제1종일반주거지역	28,957	증)	7.4	28,964.4	4.6
	제2종일반주거지역	202,576	감)	4.3	202,571.7	32.4
	제3종일반주거지역	224,623	감)	10.0	224,613.0	36.0
	준주거지역	35,270	증)	24.5	35,294.5	5.7
상업지역	소계	24,685	감)	0.4	24,684.6	4.0
	중심상업지역	-	-		-	-
	일반상업지역	-	-		-	-
	근린상업지역	24,685	감)	0.4	24,684.6	4.0
	유통상업지역	-	-		-	-
공업지역	소계	-	-		-	-
	전용공업지역	-	-		-	-
	일반공업지역	-	-		-	-
	준공업지역	-			-	-
녹지지역	소계	109,751	감)	1,519.1	108,231.9	17.3
	보전녹지지역	-	-		-	-
	생산녹지지역	-	-		-	-
	자연녹지지역	109,751	감)	1,519.1	108,231.9	17.3

2. 도시계획시설 결정(변경)조서

(1) 도로(변경)

■ 도로계획(총괄)

주1) 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경(확정측량시 지적정리에 따른 도로류별 소계 면적 반영)

도로류별	합 계			비 고
	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	51	8,817	128,713.2
광 로	-	-	-
대 로	1	705	30,237.1	․대로1-18
중 로	11	3,132	55,462.2	․중로1-1, 중로1-2, 중로2-1~중로2-2, 중로2-3, 중로3-1~중로3-5
소 로	39	4,980	42,876.9	․소로2-1~소로2-10, 소로2-11~소로2-25
기 타(가감속)	-	-	137.0	․대로1-9

■ 도로결정(변경)조서(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	1	18	35	주간선	705 (13,300)	월정동 대1-10	장성남면 70호광장	일반도로	완충녹지	91.6.25	( )지구계 외부 포함한 연장
기정	중로	1	1	23	보조간선	613	대 1-18	대 1-9	일반도로	공동주택용지	07.7.24	1단계
기정	중로	1	2	23	보조간선	136	대 1-18	동측지구계	일반도로	근린생활시설용지	07.7.24	1단계
기정	중로	2	1	16	집산도로	532	북측지구계	중 1-1	일반도로	공동주택용지	07.7.24	1단계
기정	중로	2	2	16	집산도로	460	중 1-1	중 1-1	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	중로	2	3	16	집산도로	153	중 1-1	중 3-2	일반도로	상업용지	07.7.24	1단계
기정	중로	3	1	13	집산도로	159	중 1-1	중 3-2	일반도로	완충녹지	07.7.24	1단계
기정	중로	3	2	13	집산도로	648	대 1-18	중 2-1	일반도로	단독주택용지	07.7.24	1단계
기정	중로	3	3	13	국지도로	133	중 2-1	중 2-1	일반도로	근린생활시설용지	07.7.24	1단계
기정	중로	3	4	13	국지도로	66	중 2-1	서측지구계	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	중로	3	5	13	국지도로	182	중 2-3	중 2-3	일반도로	상업용지	07.7.24	1단계
기정	중로	3	6	13	국지도로	50	소 2-23	8-2BL	일반도로	근린공원	07.7.24	2단계
기정	소로	2	1	8	국지도로	331	소 2-23	소 2-11	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	2	8	국지도로	57	소 2-23	소 2-3	일반도로	단독주택용지	07.7.24	1단계
기정	소로	2	3	8	국지도로	65	중 2-1	소 2-5	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	4	8	국지도로	167	소 2-3	소 2-6	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	5	8	국지도로	112	소 2-1	소 2-4	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	6	8	국지도로	114	소 2-1	중 3-2	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	7	8	국지도로	59	소 2-1	소 2-10	일반도로	단독주택용지	07.7.24	1단계
기정	소로	2	8	8	국지도로	53	소 2-1	소 2-10	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	9	8	국지도로	55	소 2-1	소 2-10	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	10	8	국지도로	214	소 2-1	소 2-6	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	11	8	국지도로	146	중 3-2	소 2-23	일반도로	〃	07.7.24	1단계

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	2	12	8	국지도로	554	소 2-11	소 2-21	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	13	8	국지도로	96	소 2-12	중 3-2	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	14	8	국지도로	76	소 2-12	소 2-16	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	15	8	국지도로	82	소 2-12	소 2-16	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	16	8	국지도로	113	소 2-13	소 2-17	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	17	8	국지도로	111	소 2-12	중 3-2	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	18	8	국지도로	85	소 2-12	소 2-20	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	19	8	국지도로	85	소 2-12	소 2-20	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	20	8	국지도로	115	소 2-17	소 2-21	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	21	8	국지도로	112	소 2-12	중 3-2	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	22	8	국지도로	85	소 2-12	소 2-12	일반도로	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	2	23	8	국지도로	1,229	중 2-1	동측지구계	일반도로	〃	07.7.24	2단계
기정	소로	2	24	8	국지도로	22	소 2-25	대 1-18	일반도로	근린공원	07.7.24	1단계
기정	소로	2	25	8	국지도로	329	중 1-2	소 3-9	일반도로	단독주택용지	07.7.24	1단계
기정	소로	3	1	6	특수도로	15	소 2-4	중 3-2	보행자전용	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	3	2	6	특수도로	16	소 2-10	중 3-2	보행자전용	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	3	3	6	특수도로	167	중 3-5	대 1-18	보행자전용	공동주택용지	07.7.24	1단계
기정	소로	3	4	6	특수도로	38	중 3-5	중 1-1	보행자전용	상업용지	07.7.24	1단계
기정	소로	3	5	6	특수도로	41	중 3-5	공공공지 3	보행자전용	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	3	6	6	특수도로	41	중 3-5	중 3-2	보행자전용	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	3	7	6	특수도로	19	소 2-12	중 3-2	보행자전용	단독주택용지	07.7.24	1단계
기정	소로	3	8	6	특수도로	10	소 2-12	대 1-18	보행자전용	근린공원	07.7.24	1단계
기정	소로	3	9	6	특수도로	23	소 2-25	대 1-18	보행자전용	종교시설	07.7.24	1단계
기정	소로	3	10	6	특수도로	30	소 2-25	대 1-18	보행자전용	단독주택용지	07.7.24	1단계
기정	소로	3	11	6	특수도로	23	소 2-25	공공공지 4	보행자전용	단독주택용지	07.7.24	1단계
기정	소로	3	12	6	특수도로	36	소 2-25	대 1-18	보행자전용	근린생활시설용지	07.7.24	1단계
기정	소로	3	13	6	특수도로	34	소 2-25	공공공지 4	보행자전용	〃	07.7.24	1단계
기정	소로	3	14	6	특수도로	20	어린이공원 3	대 1-18	보행자전용	완충녹지	07.7.24	1단계

(2) 주차장(변경)

■ 주차장 결정(변경)조서

구분	도 면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)				최 초 결정일	비 고
					기정	변경		변경후
계	-	3개소	-	-	6,608	감)	2.8	6,605.2	-	∙ 1단계
변경	1	주차장	노외주차장	선암동 500-6 일원	3,089	감)	1.5	3,087.5	07.7.24
변경	2	주차장	노외주차장	선암동 142-5 일원	2,485	증)	0.2	2,485.2	07.7.24
변경	3	주차장	노외주차장	선암동 504-6 일원	1,034	감)	1.5	1,032.5	07.7.24

■ 주차장 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명 (세분)	변 경 내 용	변 경 사 유
1	주차장 (노외주차장)	∙ 변경 - 면적 : 3,089㎡ → 3,087.5㎡, 감) 1.5㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경
2	주차장 (노외주차장)	∙ 변경 - 면적 : 2,485㎡ → 2,485.2㎡, 증) 0.2㎡
3	주차장 (노외주차장)	∙ 변경 - 면적 : 1,034㎡ → 1,032.5㎡, 감) 1.5㎡

(3) 공원(변경)

■ 공원총괄표

구 분	개 소	면 적(㎡)		비 고
		기 정	변 경
합 계	6	68,036	68,026.5
근 린 공 원	1	59,100	59,093.5	∙ 2단계
어 린 이 공 원	4	8,125	8,122.2	∙ 1단계
소 공 원	1	811	810.8	∙ 1단계

■ 공원결정(변경)조서

구분	도 면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)				최 초 결정일	비 고
					기정	변경		변경후
계	-	6개소	-	-	68,036	감)	9.5	68,026.5	-
변경	169	공원	근린공원	선암동 249-1일원	59,100 (100,504)	감)	6.5	59,093.5 (100,504)	99.7.31	∙ 2단계
변경	1	공원	어린이공원	선암동 246일원	1,641	감)	1.4	1,639.6	07.7.24	∙ 1단계
변경	2	공원	어린이공원	선암동 257-1일원	1,507	증)	2.1	1,509.1	07.7.24
변경	3	공원	어린이공원	선암동 148일원	1,587	감)	2.0	1,585.0	07.7.24
변경	4	공원	어린이공원	선암동 264-2일원	3,390	감)	1.5	3,388.5	07.7.24
변경	1	공원	소 공 원	선암동 279-4일원	811	감)	0.2	810.8	07.7.24

※ ()는 지구계 외부를 포함한 면적임.

■ 공원 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명 (세분)	변 경 내 용	변 경 사 유
169	공원 (근린공원)	∙ 변경 - 면적 : 59,100㎡ → 59,093.5㎡, 감) 6.5㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경
1	공원 (어린이공원)	∙ 변경 - 면적 : 1,641㎡ → 1,639.6㎡, 감) 1.4㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경
2	공원 (어린이공원)	∙ 변경 - 면적 : 1,507㎡ → 1,509.1㎡, 증) 2.1㎡
3	공원 (어린이공원)	∙ 변경 - 면적 : 1,587㎡ → 1,585㎡, 감) 2.0㎡
4	공원 (어린이공원)	∙ 변경 - 면적 : 3,390㎡ → 3,388.5㎡, 감) 1.5㎡
1	공원 (소공원)	∙ 변경 - 면적 : 811㎡ → 810.8㎡, 감) 0.2㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경

(4) 녹지(변경)

■ 녹지총괄표

구 분	개 소	면 적(㎡)		비 고
		기 정	변 경
합 계	21	53,675	53,651.9
완충녹지	16	47,447	47,421.0	∙ 1단계
연결녹지	5	6,228	6,230.9

■ 녹지결정(변경)조서

구분	도 면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)				최 초 결정일	비 고
					기정	변경		변경후
계	-	-	-	-	53,675	감)	23.1	53,651.9	-
변경	1	녹지	완충녹지	선암동 282-1일원	6,224	감)	26.1	6,197.9	07.7.24	∙ 1단계
변경	2	녹지	완충녹지	선암동 266-2일원	6,248	증)	1.0	6,249.0	07.7.24
변경	3	녹지	완충녹지	선암동 501-33일원	9,774	증)	9.5	9,783.5	07.7.24
변경	4	녹지	완충녹지	선암동 502-3일원	4,266	증)	3.6	4,269.6	07.7.24
변경	5	녹지	완충녹지	선암동 261-7일원	4,622	감)	6.1	4,615.9	07.7.24
변경	6	녹지	완충녹지	선암동 264-11일원	1,748	증)	4.1	1,752.1	07.7.24
변경	7	녹지	완충녹지	선암동 144일원	1,120	증)	1.5	1,121.5	07.7.24
변경	8	녹지	완충녹지	선암동 481-45일원	2,299	감)	3.1	2,295.9	07.7.24
변경	9	녹지	완충녹지	선암동 142-5일원	2,545	감)	9.0	2,536.0	07.7.24
변경	10	녹지	완충녹지	선암동 191-3일원	960	증)	0.6	960.6	07.7.24
기정	11	녹지	완충녹지	선암동 503-14일원	511	-		511.0	07.7.24
변경	12	녹지	완충녹지	선암동 503-23일원	639	감)	0.4	638.6	07.7.24
변경	13	녹지	완충녹지	선암동 503-28일원	689	감)	0.2	688.8	07.7.24
변경	14	녹지	완충녹지	선암동 152-6일원	3,136	감)	0.6	3,135.4	07.7.24
변경	15	녹지	완충녹지	선암동 190-2일원	2,486	감)	0.2	2,485.8	07.7.24
변경	16	녹지	완충녹지	선암동 134-5일원	180	감)	0.6	179.4	07.7.24
변경	1	녹지	연결녹지	선암동 501-19일원	1,121	증)	1.0	1,122.0	07.7.24	∙ 1단계
변경	2	녹지	연결녹지	선암동 263일원	1,511	감)	0.8	1,510.2	07.7.24
변경	3	녹지	연결녹지	선암동 259-10일원	1,530	감)	0.3	1,529.7	07.7.24
변경	4	녹지	연결녹지	선암동 253-2일원	883	증)	2.5	885.5	07.7.24
변경	5	녹지	연결녹지	선암동 499-44일원	1,183	증)	0.5	1,183.5	07.7.24

■ 녹지결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명 (세분)	변 경 내 용	변 경 사 유
1	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 6,224㎡ → 6,197.9㎡, 감) 26.1㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경
2	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 6,248㎡ → 6,249.0㎡, 증) 1.0㎡
3	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 9,774㎡ → 9,783.5㎡, 증) 9.5㎡
4	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 4,266㎡ → 4,269.6㎡, 증) 3.6㎡
5	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 4,622㎡ → 4,269.6㎡, 증) 3.6㎡
6	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 1,748㎡ → 1,752.1㎡, 증) 4.1㎡
7	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 1,120㎡ → 1,121.5㎡, 증) 1.5㎡
8	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 2,299㎡ → 2,295.9㎡, 감) 3.1㎡
9	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 2,545㎡ → 2,536.0㎡, 감) 9.0㎡
10	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 960㎡ → 960.6㎡, 증) 0.6㎡
11	녹지 (완충녹지)	∙ 변경없음
12	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 639㎡ → 638.6㎡, 감) 0.4㎡
13	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 689㎡ → 688.8㎡, 감) 0.2㎡
14	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 3,136㎡ → 3,135.4㎡, 감) 0.6㎡
15	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 2,486㎡ → 2,485.8㎡, 감) 0.2㎡
16	녹지 (완충녹지)	∙ 변경 - 면적 : 180㎡ → 179.4㎡, 감) 0.6㎡
1	녹지 (연결녹지)	∙ 변경 - 면적 : 1,121㎡ → 1,222㎡, 증) 1.0㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경
2	녹지 (연결녹지)	∙ 변경 - 면적 : 1,511㎡ → 1,510.2㎡, 감) 0.8㎡
3	녹지 (연결녹지)	∙ 변경 - 면적 : 1,530㎡ → 1,529.7㎡, 감) 0.3㎡
4	녹지 (연결녹지)	∙ 변경 - 면적 : 883㎡ → 885.5㎡, 증) 2.5㎡
5	녹지 (연결녹지)	∙ 변경 - 면적 : 1,183㎡ → 1,183.5㎡, 증) 0.5㎡

(5) 공공공지(변경)

■ 공공공지 결정(변경)조서

구분	도 면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)				최 초 결정일	비 고
					기정	변경		변경후
계	-	-	-	-	8,469	증)	1.0	8,470.0	-
변경	1	공공공지	-	선암동 499-26일원	1,577	증)	1.1	1,578.1	07.7.24	∙ 1단계
변경	2	공공공지	-	선암동 499-33일원	1,527	증)	1.1	1,528.1	07.7.24
기정	3	공공공지	-	선암동 151일원	1,033	-		1,033.0	07.7.24
변경	4	공공공지	-	선암동 504-32일원	2,574	감)	1.5	2,572.5	07.7.24
변경	5	공공공지	-	선암동 159-4일원	1,758	증)	0.3	1,758.3	07.7.24

■ 공공공지 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	공공공지	∙ 변경 - 면적 : 1,577㎡ → 1,578.1㎡, 증) 1.1㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경
2	공공공지	∙ 변경 - 면적 : 1,527㎡ → 1,528.1㎡, 증) 1.1㎡
3	공공공지	∙ 변경없음
4	공공공지	∙ 변경 - 면적 : 2,574㎡ → 2,572.5㎡, 감) 1.5㎡
5	공공공지	∙ 변경 - 면적 : 1,758㎡ → 1,758.3㎡, 증) 0.3㎡

(6) 학교시설(변경)

■ 학교시설 결정조서

구분	도 면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)				최 초 결정일	비 고
					기정	변경		변경후
계	-	-	-	-	26,206	감)	3.2	26,202.8	-
변경	1	학 교	초등학교	선암동 264-7일원	12,804	감)	2.2	12,801.8	07.7.24	∙ 1단계
변경	1	학 교	중 학 교	선암동 258-3일원	13,402	감)	1.0	13,401.0	07.7.24

■ 학교시설 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	학 교 (초등학교)	∙ 변경 - 면적 : 12,804㎡ → 12,801.8㎡, 감) 2.2㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경
1	학 교 (중학교)	∙ 변경 - 면적 : 13,402㎡ → 13,401.0㎡, 감) 1.0㎡

(7) 광  장(변경)

■ 광장 결정(변경)조서

구분	도 면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)				최 초 결정일	비 고
					기정	변경		변경후
변경	58	광 장	교통광장 (교차점광장)	선암동 503-10일원	6,720 (19,616)	증)	5.5	6,725.5 (19,616)	92.6.27	∙ 1단계 ∙ 도로와 중복결정

※ ( )는 지구계 외부를 포함한 면적임

■ 광장 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
58	교통광장 (교차점광장)	∙ 변경 - 면적 : 6,720㎡ → 6,725.5㎡, 증) 5.5㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경

(8) 유수지(변경없음)

■ 유수지 결정(변경)조서

구분	도 면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
계	-	-	-	-	7,657	-	7,657	-
기정	1	유수지	저류시설	선암동 249-2 일원	6,042	-	6,042	-	∙ 1단계 ∙ 근린공원과 중복결정
기정	2	유수지	저류시설	선암동 221 일원	1,615	-	1,615	-

(9) 하천(변경)

■ 하천 결정(변경)조서

구분	도 면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)				최 초 결정일	비 고
					기정	변경		변경후
계	-	-	-	-	1,811	증)	987.7	2,798.7	-
변경	1	하 천	방재시설	선암동 481-52 일원	1,811	증)	987.7	2,798.7	-	∙ 1단계

■ 하천 결정(변경)사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	하 천	∙ 변경 - 면적 : 1,811㎡ → 2,798.7㎡, 증) 987.7㎡	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 (편입토지 지적경계측량 결과 반영)

3. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

■ 제1종지구단위계획구역 결정(변경) 조서

주1) 행정구역(법정동간) 경계변경 결과에 따른 예정지구 위치명 변경

주2) 조서상 면적(625,862㎡)과 확정측량시 지구계 면적(624,360.1㎡)이 상이함

주3) 단계별 사업준공에 따른 1, 2단계 사업구분

도 면 표시번호	구역명	위 치		면 적 (㎡)			비 고
		기 정	변 경	기 정	변 경	변경후
-	광주 선운지구	광주광역시 광산구 선암동, 운수동, 서봉동 일원	광주광역시 광산구 선암동 일원	625,862	감) 1,501.9	624,360.1
						․ 1단계 : 551,510.8 ․ 2단계 : 72,849.3

■ 제1종지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구 분	도 면 표시번호	위 치	면 적(㎡)	변경사유
광주선운지구	-	광주광역시 광산구 선암동 일원	624,360.1	∙ 확정측량 결과 반영에 따른 지구계 면적 변경
			․ 1단계 : 551,510.8 ․ 2단계 : 72,849.3

Ⅱ. 지구단위계획 결정(변경) 조서

1. 용도지역 결정(변경) 조서

“Ⅰ.도시관리계획 결정(변경) 조서”의 “1.용도지역 결정(변경)조서” 와 같음

2. 도시기반시설 결정(변경) 조서

“Ⅰ.도시관리계획 결정(변경) 조서”의 “2.도시계획시설 결정(변경)조서” 와 같음

Ⅲ. 도시관리계획 지형도면 : 게재생략(공람장소에 비치)